Nr sprawy: JZDZ-DZ-2300-18/2026
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (t.j. - Dz. U. z 2024 r, poz. 1320 ze zm.).  
Szacowana wartość zamówienia nie przekraczająca kwoty 170 000 zł.

Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie,
przy ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, tel. 12 421 00 33,
https://www.inig.pl , e-mail: office@inig.pl ,
zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty na
ZAKUP REAKTORA WYSOKOCIŚNIENIOWEGO BERGHOF BR-100, 170ML STAL SS 316 TI WRAZ Z WKLADKĄ PTFE DO HYDROGENACJI WRAZ Z DOSATAWĄ, SZKOLENIEM Z OBSŁUGI I KONSERWACJI URZĄDZENIA DO SIEDZIBY INSTYTUTU NAFTY I GAZU – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W KRAKOWIE PRZY UL. BAGROWA 1
1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I WYMAGANIA WOBEC DOSTAWCY:
Zestaw do pracy z reaktorem wysokociśnieniowym – maksymalne ciśnienie 200 bar

1. System reaktora wysokociśnieniowego

1.1 Konstrukcja ogólna
Konstrukcja i produkcja zgodne z normą AD2000 oraz Dyrektywą 2014/68/UE dotyczącą urządzeń ciśnieniowych.
1.2 Zestaw reaktora
Zestaw reaktora o pojemności 170 ml, wykonany ze stali SS316Ti, przeznaczony do pracy z wkładem PTFE.

W skład zestawu wchodzą:

•
naczynie reaktora, 

•
pokrywa reaktora, 

•
rurka zanurzeniowa (osłona) dla termopary, 

•
klucz do bezpiecznego otwierania, 

•
zawór odpowietrzający, 

•
uchwyt membrany bezpieczeństwa (rupture disc holder), 

•
uszczelka typu O-ring wykonana z FFKM. 

Przyłącza (łącznie / wolne): 5 / 1(co najmniej jeden wolny port przeznaczony do przyszłej rozbudowy systemu). Możliwość rozbudowy za pomocą zestawów trójników T. 

Wymiary wewnętrzne (średnica × wysokość): 44 × 127 mm

Masa: nie większa niż 2 kg.
1.3 System zamykania reaktora
Reaktor powinien być wyposażony w szybkozamykający system oparty na dwuczęściowym pierścieniu zaciskowym.

System powinien zapewniać kontrolowaną dekompresję (wymuszone odpowietrzenie) przed otwarciem reaktora. 

Narzędzie do otwierania powinno być zamontowane bezpośrednio na głowicy reaktora. 
1.4 Głowica reaktora
Wszystkie przyłącza procesowe powinny być zintegrowane z głowicą reaktora.

Co najmniej cztery porty powinny znajdować się bezpośrednio w pokrywie reaktora.
1.5 Pomiar temperatury
Czujnik temperatury powinien być umieszczony centralnie w głowicy reaktora.

Układ powinien zapewniać reprezentatywny i powtarzalny pomiar temperatury.
2. Zintegrowany system do reaktorów wysokociśnieniowych z jednostką sterującą

2.1 Konstrukcja systemu
Funkcje:

•
ogrzewanie, 

•
mieszanie, 

•
chłodzenie zwrotne (counter-cooling) 

w jednym urządzeniu.
System powinien integrować również funkcję sterowania procesem.
Maksymalne wymiary urządzenia:

•
szerokość ≤250 mm, 

•
głębokość ≤360 mm, 

•
wysokość ≤350 mm. 

System powinien być przystosowany do pracy w standardowych laboratoryjnych dygestoriach.
2.2 Ogrzewanie i regulacja temperatury
System powinien zapewniać:

•
moc grzewczą ≥ 1200 W, 

•
pomiar temperatury za pomocą czujnika Pt-100,

•
zintegrowane zabezpieczenie przed przegrzaniem. 
Powinien obsługiwać:

•
sterowanie rampą temperaturową, 

•
wielostopniowe programy temperaturowe. 

Zakres wyświetlanej temperatury powinien mieć dokładność ±0,1°C. System powinien posiadać funkcję automatycznego strojenia regulatora PID (Auto-Tuning).

Zakres monitorowania co najmniej w zakresie pracy reaktora.

2.3 Monitorowanie ciśnienia
System powinien zapewniać:

•
ciągły pomiar ciśnienia, 

•
wizualizację ciśnienia,

•
rejestrację danych ciśnienia w czasie rzeczywistym. 

Zakres monitorowania co najmniej w zakresie do 200 bar.
2.4 System mieszania
•
inteligentny system mieszania – wykrywanie zakłóceń, takich jak przerwanie ruchu magnetycznego mieszadła. 
System powinien zapewniać:

•
płynną regulację prędkości, 

•
zakres obrotów co najmniej 0–2000 obr./min, 

•
wykrywanie rozsprzęglenia mieszadła,

•
funkcję łagodnego rozruchu (Soft Start). 
2.5 Układ chłodzenia
System powinien posiadać zintegrowany układ chłodzenia.

Chłodzenie powinno być uruchamiane automatycznie na podstawie zdefiniowanych parametrów procesu lub ciśnienia.
2.6 Interfejs użytkownika
Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej co najmniej 5".

Interfejs powinien obsługiwać gesty przesuwania.

Jednocześnie powinny być wyświetlane:

•
temperatura, 

•
ciśnienie, 

•
prędkość mieszania. 
2.7 Rejestracja danych i oprogramowanie
System powinien być dostarczony z dedykowanym oprogramowaniem komputerowym.

Oprogramowanie powinno umożliwiać rejestrację:

•
temperatury, 

•
ciśnienia, 

•
prędkości mieszania, 

•
mocy grzewczej, 

•
poboru prądu przez silnik mieszadła. 

Eksport danych powinien być możliwy do standardowych formatów (np. CSV).

Komunikacja z komputerem powinna odbywać się przez USB.

Oprogramowanie powinno być kompatybilne z systemem Windows 10 lub nowszym.
2.8 Tryby pracy
System powinien obsługiwać:

•
tryb ręczny, 

•
tryb rampy temperaturowej, 

•
programowalny tryb sekwencyjny. 
2.9 Funkcje bezpieczeństwa
System powinien obejmować:

•
zabezpieczenie przed przegrzaniem, 

•
blokady bezpieczeństwa, 

•
kontrolowany rozruch (Soft Start).
2.10 Wymagania ogólne
•
zasilanie 230 V, 50/60 Hz. 

•
System powinien stanowić samodzielne urządzenie.
3.Wkład PTFE do reaktora

3.1Wymagania ogólne
System powinien być wyposażony we wkład PTFE przeznaczony do pracy w warunkach wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury.

Temperatura pracy:

•
ciągła ≥ 230°C, 

•
krótkotrwała ≥ 260°C.

3.2Skład zestawu
W skład zestawu wchodzą:

•
wyściółka PTFE do pokrywy reaktora, 

•
wkład PTFE o pojemności 95 ml, 

•
rurka zanurzeniowa pokryta PFA, 

•
uszczelka O-ring wykonana z PTFE. 

Wymiary: 

Średnica: 32 mm

Wysokość: 121 mm 
3.3Konstrukcja wykładziny PTFE
Wszystkie elementy mające kontakt z medium procesowym powinny być całkowicie pokryte PTFE.

System powinien zapewniać całkowitą izolację medium procesowego od elementów metalowych.

Wykładzina pokrywy PTFE powinna być mocowana za pomocą śrub wykonanych z PTFE.

Śruby powinny być puste w środku, umożliwiając kontrolowany przepływ cieczy i gazów.
3.4Właściwości materiałowe
•
wkładka PTFE formowana izostatycznie, 

•
odporność na ciśnienie do 200 bar, 

•
wysoka odporność na wyżarzanie, krótkotrwale do +260°C, 

•
uniwersalna odporność chemiczna, 

•
brak ryzyka zanieczyszczenia medium. 
3.5 Warunki procesu

Proces mieszania powinien odbywać się całkowicie wewnątrz objętości wyłożonej PTFE, bez kontaktu medium procesowego z elementami metalowymi.
4.Elementy dodatkowe
4.1Uszczelka O-ring FFKM
Parametry:

•
temperatura pracy do 300°C, 

•
bardzo wysoka odporność chemiczna. 

4.2Manometr
Jeżeli zastosowany zostanie analogowy manometr, powinien posiadać:

•
zakres pomiarowy 0–100 bar, 

•
dokładność ≤ 1,6% pełnej skali, 

•
konstrukcję wykonaną ze stali nierdzewnej.

W komplecie membrana bezpieczeństwa (rupture disc) o ciśnieniu zadziałania 100 bar.
4.3 Magnetyczne mieszadło

Parametry:

•
wymiary 20 × 8 mm, 

•
wykonane z materiału o silnych właściwościach magnetycznych. 
4.4 Czujnik temperatury Pt-100

Parametry:

•
technologia 4-przewodowa, 

•
wtyk LEMO® typu S, 

•
średnica sondy 1,5 mm, 

•
długość sondy 250 mm, 

•
dostarczany z przewodem.
5.Wymagania instalacyjne:
Dostawca zapewni wszelkie niezbędne akcesoria do podłączenia reaktora do butli z wodorem znajdującej się 2 metry od urządzenia.  
6. Warunki dostawy:
Czas dostawy: od podpisania umowy do 10 tygodni. 
7.Montaż:

Szkolenie z obsługi i konserwacji urządzenia. Wystawienie certyfikatu po szkolenia. 
8. Warunki gwarancji:

12 miesięcy 

9. Serwis: 

- Wymagany jest autoryzowany serwis producenta działający na terenie Polski, dysponujący personelem serwisowym zapewniającym komunikację, wsparcie techniczne oraz realizację usług serwisowych w języku polskim.”

- Autoryzacja wydana przez producenta nie może być starsza niż 12 miesięcy. 

- Inżynier serwisu powinien posiadać uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń automatyki kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń elektrycznych związanych z obsługą reaktora.

2. TERMIN REALIZACJI DOSTAWY:
Termin realizacji zamówienia: do 10 tygodni od daty zawarcia umowy.
3. DOKUMENTY WYMAGANE:
4. Sposób sporządzenia oferty.
Ofertę można sporządzić na załączniku nr 2 do Zaproszenia. Oferta musi zawierać:
· Nazwę, adres, numer telefonu, e-mail Wykonawcy,
· Cenę oferty,
· Termin realizacji,
· Zgodność z przedmiotem zamówienia oraz wymaganiami wobec dostawcy określone w punkcie 1.
Cenę oferty należy podać w złotych polskich (PLN) netto/brutto, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.
W przypadku złożenia oferty przez wykonawcę mającego swoją siedzibę poza granicami Polski (Wykonawca zagraniczny), zobowiązany on jest do podania tylko wartości netto, wyrażonej w złotych polskich.
Zamawiający, w celu zapewnienia możliwości porównania cen, doliczy do ceny oferty podatek VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Wykonawca powinien uwzględnić w oferowanej cenie wszelkie niezbędne koszty związane z realizacją i rozliczeniem przedmiotu zamówienia.
Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają podpisu osoby / osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, wymaganiami ustawowymi oraz przepisami prawa.

Ofertę należy sporządzić na piśmie, w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

Oferta niekompletna, niezgodna z Przedmiotem zamówienia oraz wymaganiami wobec dostawcy nie będzie rozpatrywana.
Zamawiający zastrzega sobie prawo wyjaśniania treści złożonych ofert.
UWAGA: Zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi: Zamawiający może nie rozpatrywać oferty złożonej przez dostawcę, który wcześniej wykonał zamówienie dla Zamawiającego z nienależytą starannością.
5. Kryteria oceny ofert
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- cena ogółem brutto: 100%
Oferta będzie oceniana w kryterium „Cena ogółem brutto” wg następującego wzoru:

                                              cena najniższa
Wc = ---------------------------------------------------------- x 100 pkt
cena przedstawiona w badanej ofercie

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska w sumie największą ilość punktów.
6. Miejsce oraz termin składania ofert.
· Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej 
· w postaci skanu wypełnionego i podpisanego formularza ofertowego 
lub 

· w postaci dokumentów podpisanych podpisem elektronicznym 

– należy przesłać na adres: przetargi@inig.pl . Jako temat wiadomości prosimy wpisać: „ZAKUP REAKTORA WYSOKOCIŚNIENIOWEGO BERGHOF BR-100, 170ML STAL SS 316 TI WRAZ Z WKLADKĄ PTFE DO HYDROGENACJI WRAZ Z DOSATAWĄ, SZKOLENIEM Z OBSŁUGI I KONSERWACJI URZĄDZENIA DO SIEDZIBY INSTYTUTU NAFTY I GAZU – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W KRAKOWIE PRZY UL. BAGROWA 1, nr sprawy: JZDZ-DLL-2300-18/2026”.
· Termin składania ofert upływa dnia 10 lipca 2026 r. o godz. 12:00.
· W przypadku składania oferty w formie elektronicznej (wiadomość e-mail) – o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia wiadomości na wskazany adres e-mail Zamawiającego, a nie data i godzina jej wysłania.

· Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone Wykonawcy.

· Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

7. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami:
Wszystkie wnioski, pisma, zapytania należy kierować na adres: przetargi@inig.pl .
Odpowiedzi na pytania zadawane przez Wykonawców zamieszczane będą na stronie prowadzonego zapytania i stanowić będą integralną część zaproszenia do składania ofert.
8. Warunki umowy, które zostaną wprowadzone do umowy.

· Zamawiający podpisze umowę lub przekaże zamówienie z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

· Wzór umowy stanowi Załącznik nr 3 do Zaproszenia.

· Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień i wymagań wynikających z treści niniejszego zapytania ofertowego, danych i cen zawartych w ofercie.
· Wszelkie spory dotyczące umowy rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.
9. Ogłoszenia wyników zapytania ofertowego.
Wynik postępowania zostanie zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego http://www.inig.pl/zamowienia-pub oraz przesłany Wykonawcom, którzy złożyli oferty.

10. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.
	OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania osób uprawnionych do jego reprezentacji, których dane osobowe zawarte są w jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu (w szczególności w pełnomocnictwie), o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego. Wykonawca przekazuje tym osobom informację w następującym zakresie:

1.1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie, ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, tel.: +48 12 421 00 33, fax: +48 12 430 38 85, 
e-mail: office@inig.pl .

1.2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail: daneosobowe@inig.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

1.3. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu przez reprezentowany przez Panią/Pana podmiot (Wykonawcę) w związku z ubieganiem się o udzielenie Zamówienia oraz pozyskane przez Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy z rejestrów publicznych (KRS, CEIDG).

1.4. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Zakres przekazanych danych osobowych obejmuje imię i nazwisko, zajmowane stanowisko, reprezentowany podmiot, dane ujawnione w jawnych rejestrach, dane ujawnione w treści pełnomocnictwa (jeśli zostało ono Pani/Panu udzielone).
1.5. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nieobjętego przepisami Prawa zamówień publicznych, w tym wyboru najkorzystniejszej oferty, a w razie wyboru oferty – także wykonania umowy zawartej na skutek udzielonego zamówienia.

Podstawa prawną przetwarzania danych są:

a) przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO
):

- ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (w brzmieniu aktualnie obowiązującym),

- ustawy z dnia 6.09.2001 o dostępie do informacji publicznej (w brzmieniu aktualnie obowiązującym),

- ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (w brzmieniu aktualnie obowiązującym),

b) uzasadniony interes administratora, w tym zapewnienie wiarygodnej identyfikacji podmiotu ubiegającego się o udzielnie zamówienia nieobjętego przepisami Prawa zamówień publicznych i reprezentującej/ych ten podmiot osoby/osób, wykonania, zawarcia i wykonania umowy oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

1.6. ODBIORCY DANYCH

Dane pozyskane w związku z postępowaniem mogą być przekazywane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być jednostki audytujące, podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora (np. podmioty obsługujące systemy informatyczne), inne organy w oparciu o przepisy prawa, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

1.7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia nieobjętego przepisami Prawa zamówień publicznych będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, który zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (w brzmieniu aktualnie obowiązującym) został przygotowany w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych. 

1.8. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu:

- prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),

- prawo żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w tym zakresie,

- prawo ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw (art. 18 ust. 1 RODO),

- prawo do usunięcia danych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

1.9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

1.10. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia nieobjętego przepisami Prawa zamówień publicznych jest dobrowolne. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością udziału w prowadzonym postępowaniu, zawarcia i wykonania umowy.

1.11. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

2. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania osób fizycznych, których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu, o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego. Wykonawca przekazuje tym osobom informację w następującym zakresie:

2.1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie, ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, tel.: +48 12 421 00 33, fax: +48 12 430 38 85, 
e-mail: office@inig.pl .
2.2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail: daneosobowe@inig.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

2.3. ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe zostały udostępnione Zamawiającemu przez Wykonawcę w związku z ubieganiem się o udzielenie Zamówienia.

2.4. KATEGORIE DANYCH OSOBOWYCH

Zakres przekazanych danych osobowych obejmuje imię i nazwisko, zajmowane stanowisko, nr telefonu służbowego, służbowy adres e-mail. Ponadto w przypadku udzielenia przez Wykonawcę pełnomocnictwa do podpisania oferty lub/oraz przesyłania wraz z ofertą dokumentów (świadectw, certyfikatów, poświadczeń) potwierdzających dysponowanie przez Wykonawcę lub inny podmiot osobami zdolnymi do wykonania Przedmiotu Zamówienia zakres przekazanych danych może dotyczyć również nr pesel, nr dowodu osobistego, daty urodzenia i adresu zamieszkania osoby fizycznej wskazanej w pełnomocnictwie lub w w/w dokumentach. Zakres danych może również obejmować inne dane osobowe, które zostaną przedstawione przez Wykonawcę w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu.

2.5. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nieobjętego przepisami Prawa zamówień publicznych, w tym wyboru najkorzystniejszej oferty, a w razie wyboru oferty – także wykonania umowy zawartej na skutek udzielonego zamówienia.

Podstawa prawną przetwarzania danych są:

a) przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO
):

- ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (w brzmieniu aktualnie obowiązującym),

- ustawy z dnia 6.09.2001 o dostępie do informacji publicznej (w brzmieniu aktualnie obowiązującym),

- ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (w brzmieniu aktualnie obowiązującym),

b) uzasadniony interes administratora, w tym umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia postępowania, zawarcia i wykonania umowy oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

2.6. ODBIORCY DANYCH

Dane pozyskane w związku z postępowaniem mogą być przekazywane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być jednostki audytujące, podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora (np. podmioty obsługujące systemy informatyczne), inne organy w oparciu o przepisy prawa, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

2.7. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia nieobjętego przepisami Prawa zamówień publicznych będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, który zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (w brzmieniu aktualnie obowiązującym) został przygotowany w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych. 

2.8. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu:

- prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),

- prawo żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w tym zakresie,

- prawo ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw (art. 18 ust. 1 RODO),

- prawo do usunięcia danych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

2.9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

2.10. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia nieobjętego przepisami Prawa zamówień publicznych jest dobrowolne. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością udziału w prowadzonym postępowaniu, zawarcia i wykonania umowy.

2.11. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

3. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia potwierdzającego wykonanie powyższego obowiązku wobec osób wymienionych w pkt 1 i 2, zgodnie z wzorem określonym w Załączniku.

4. Wykonawca będący osobą fizyczną, przystępując do Postępowania potwierdza, że jest świadomy informacji o przetwarzaniu danych osobowych w poniższym zakresie:

4.1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie, ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, tel.: +48 12 421 00 33, fax: +48 12 430 38 85, 
e-mail: office@inig.pl .

4.2. DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail: daneosobowe@inig.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

4.3. CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA 

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia nieobjętego przepisami Prawa zamówień publicznych, w tym wyboru najkorzystniejszej oferty, a w razie wyboru oferty – także wykonania umowy zawartej na skutek udzielonego zamówienia.

Podstawa prawną przetwarzania danych są:

a) przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO
), w tym:

- ustawa z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (w brzmieniu aktualnie obowiązującym),

- ustawy z dnia 6.09.2001 o dostępie do informacji publicznej (w brzmieniu aktualnie obowiązującym),

- ustawa z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (w brzmieniu aktualnie obowiązującym),

b) uzasadniony interes administratora, w tym ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń związanymi z prowadzonym postępowaniem o udzielnie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

c) w razie zawarcia umowy – w celu jej wykonania– podstawą prawną jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której Wykonawca jest stroną lub podjęcie działań na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO).

4.4. ODBIORCY DANYCH

Dane pozyskane w związku z postępowaniem mogą być przekazywane wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

Ponadto odbiorcami danych osobowych mogą być jednostki audytujące, podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora (np. podmioty obsługujące systemy informatyczne), inne organy w oparciu o przepisy prawa, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

4.5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia nieobjętego przepisami Prawa zamówień publicznych będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, który zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (w brzmieniu aktualnie obowiązującym) został przygotowany w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych.

4.6. PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu:

- prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),

- prawo żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w tym zakresie,

- prawo ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego praw (art. 18 ust. 1 RODO),

- prawo do usunięcia danych,

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,

- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.

4.7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

4.8. INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych w związku udziałem w postępowaniu o zamówienia nieobjętego przepisami Prawa zamówień publicznych jest dobrowolne. Brak podania danych będzie skutkował niemożliwością udziału w prowadzonym postępowaniu, zawarcia i wykonania umowy.

4.9. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI, W TYM PROFILOWANIU

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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ZATWIERDZAM
………………………………………
Załącznik nr 1
Nr sprawy: JZDZ-DZ-2300-18/2026
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I WYMAGANIA WOBEC DOSTAWCY:

Zestaw do pracy z reaktorem wysokociśnieniowym – maksymalne ciśnienie 200 bar

1.
System reaktora wysokociśnieniowego
1.1
Konstrukcja ogólna

Konstrukcja i produkcja zgodne z normą AD2000 oraz Dyrektywą 2014/68/UE dotyczącą urządzeń ciśnieniowych.

1.2 Zestaw reaktora

Zestaw reaktora o pojemności 170 ml, wykonany ze stali SS316Ti, przeznaczony do pracy z wkładem PTFE.

W skład zestawu wchodzą:

•
naczynie reaktora, 

•
pokrywa reaktora, 

•
rurka zanurzeniowa (osłona) dla termopary, 

•
klucz do bezpiecznego otwierania, 

•
zawór odpowietrzający, 

•
uchwyt membrany bezpieczeństwa (rupture disc holder), 

•
uszczelka typu O-ring wykonana z FFKM. 

Przyłącza (łącznie / wolne): 5 / 1(co najmniej jeden wolny port przeznaczony do przyszłej rozbudowy systemu). Możliwość rozbudowy za pomocą zestawów trójników T. 

Wymiary wewnętrzne (średnica × wysokość): 44 × 127 mm

Masa: nie większa niż 2 kg.

1.3 System zamykania reaktora

Reaktor powinien być wyposażony w szybkozamykający system oparty na dwuczęściowym pierścieniu zaciskowym.

System powinien zapewniać kontrolowaną dekompresję (wymuszone odpowietrzenie) przed otwarciem reaktora. 

Narzędzie do otwierania powinno być zamontowane bezpośrednio na głowicy reaktora. 

1.4 Głowica reaktora

Wszystkie przyłącza procesowe powinny być zintegrowane z głowicą reaktora.

Co najmniej cztery porty powinny znajdować się bezpośrednio w pokrywie reaktora.

1.5 Pomiar temperatury

Czujnik temperatury powinien być umieszczony centralnie w głowicy reaktora.

Układ powinien zapewniać reprezentatywny i powtarzalny pomiar temperatury.

2.
Zintegrowany system do reaktorów wysokociśnieniowych z jednostką sterującą

2.1 Konstrukcja systemu

Funkcje:

•
ogrzewanie, 

•
mieszanie, 

•
chłodzenie zwrotne (counter-cooling) 

w jednym urządzeniu.

System powinien integrować również funkcję sterowania procesem.

Maksymalne wymiary urządzenia:

•
szerokość ≤250 mm, 

•
głębokość ≤360 mm, 

•
wysokość ≤350 mm. 

System powinien być przystosowany do pracy w standardowych laboratoryjnych dygestoriach.

2.2 Ogrzewanie i regulacja temperatury

System powinien zapewniać:

•
moc grzewczą ≥ 1200 W, 

•
pomiar temperatury za pomocą czujnika Pt-100,

•
zintegrowane zabezpieczenie przed przegrzaniem. 

Powinien obsługiwać:

•
sterowanie rampą temperaturową, 

•
wielostopniowe programy temperaturowe. 

Zakres wyświetlanej temperatury powinien mieć dokładność ±0,1°C. System powinien posiadać funkcję automatycznego strojenia regulatora PID (Auto-Tuning).

Zakres monitorowania co najmniej w zakresie pracy reaktora.

2.3 Monitorowanie ciśnienia

System powinien zapewniać:

•
ciągły pomiar ciśnienia, 

•
wizualizację ciśnienia,

•
rejestrację danych ciśnienia w czasie rzeczywistym. 

Zakres monitorowania co najmniej w zakresie do 200 bar.

2.4 System mieszania
•
inteligentny system mieszania – wykrywanie zakłóceń, takich jak przerwanie ruchu magnetycznego mieszadła. 

System powinien zapewniać:

•
płynną regulację prędkości, 

•
zakres obrotów co najmniej 0–2000 obr./min, 

•
wykrywanie rozsprzęglenia mieszadła,

•
funkcję łagodnego rozruchu (Soft Start). 

2.5 Układ chłodzenia
System powinien posiadać zintegrowany układ chłodzenia.

Chłodzenie powinno być uruchamiane automatycznie na podstawie zdefiniowanych parametrów procesu lub ciśnienia.

2.6 Interfejs użytkownika

Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej co najmniej 5".

Interfejs powinien obsługiwać gesty przesuwania.

Jednocześnie powinny być wyświetlane:

•
temperatura, 

•
ciśnienie, 

•
prędkość mieszania. 

2.7 Rejestracja danych i oprogramowanie

System powinien być dostarczony z dedykowanym oprogramowaniem komputerowym.

Oprogramowanie powinno umożliwiać rejestrację:

•
temperatury, 

•
ciśnienia, 

•
prędkości mieszania, 

•
mocy grzewczej, 

•
poboru prądu przez silnik mieszadła. 

Eksport danych powinien być możliwy do standardowych formatów (np. CSV).

Komunikacja z komputerem powinna odbywać się przez USB.

Oprogramowanie powinno być kompatybilne z systemem Windows 10 lub nowszym.

2.8 Tryby pracy

System powinien obsługiwać:

•
tryb ręczny, 

•
tryb rampy temperaturowej, 

•
programowalny tryb sekwencyjny. 
2.9 Funkcje bezpieczeństwa

System powinien obejmować:

•
zabezpieczenie przed przegrzaniem, 

•
blokady bezpieczeństwa, 

•
kontrolowany rozruch (Soft Start).

2.10 Wymagania ogólne

•
zasilanie 230 V, 50/60 Hz. 

•
System powinien stanowić samodzielne urządzenie.

3.Wkład PTFE do reaktora

3.1
Wymagania ogólne

System powinien być wyposażony we wkład PTFE przeznaczony do pracy w warunkach wysokiego ciśnienia i wysokiej temperatury.

Temperatura pracy:

•
ciągła ≥ 230°C, 

•
krótkotrwała ≥ 260°C.

3.2
Skład zestawu

W skład zestawu wchodzą:

•
wyściółka PTFE do pokrywy reaktora, 

•
wkład PTFE o pojemności 95 ml, 

•
rurka zanurzeniowa pokryta PFA, 

•
uszczelka O-ring wykonana z PTFE. 

Wymiary: 

Średnica: 32 mm

Wysokość: 121 mm 

3.3
Konstrukcja wykładziny PTFE

Wszystkie elementy mające kontakt z medium procesowym powinny być całkowicie pokryte PTFE.

System powinien zapewniać całkowitą izolację medium procesowego od elementów metalowych.

Wykładzina pokrywy PTFE powinna być mocowana za pomocą śrub wykonanych z PTFE.

Śruby powinny być puste w środku, umożliwiając kontrolowany przepływ cieczy i gazów.

3.4
Właściwości materiałowe

•
wkładka PTFE formowana izostatycznie, 

•
odporność na ciśnienie do 200 bar, 

•
wysoka odporność na wyżarzanie, krótkotrwale do +260°C, 

•
uniwersalna odporność chemiczna, 

•
brak ryzyka zanieczyszczenia medium. 

3.5 Warunki procesu

Proces mieszania powinien odbywać się całkowicie wewnątrz objętości wyłożonej PTFE, bez kontaktu medium procesowego z elementami metalowymi.

4.
Elementy dodatkowe

4.1
Uszczelka O-ring FFKM

Parametry:

•
temperatura pracy do 300°C, 

•
bardzo wysoka odporność chemiczna. 
4.2
Manometr

Jeżeli zastosowany zostanie analogowy manometr, powinien posiadać:

•
zakres pomiarowy 0–100 bar, 

•
dokładność ≤ 1,6% pełnej skali, 

•
konstrukcję wykonaną ze stali nierdzewnej.

W komplecie membrana bezpieczeństwa (rupture disc) o ciśnieniu zadziałania 100 bar.

4.3 Magnetyczne mieszadło
Parametry:

•
wymiary 20 × 8 mm, 

•
wykonane z materiału o silnych właściwościach magnetycznych. 

4.4 Czujnik temperatury Pt-100
Parametry:

•
technologia 4-przewodowa, 

•
wtyk LEMO® typu S, 

•
średnica sondy 1,5 mm, 

•
długość sondy 250 mm, 

•
dostarczany z przewodem.

5.
Wymagania instalacyjne:

Dostawca zapewni wszelkie niezbędne akcesoria do podłączenia reaktora do butli z wodorem znajdującej się 2 metry od urządzenia.  

6. Warunki dostawy:

Czas dostawy: od podpisania umowy do 10 tygodni. 

7.Montaż:

Szkolenie z obsługi i konserwacji urządzenia. Wystawienie certyfikatu po szkolenia. 

8. Warunki gwarancji:

12 miesięcy 

9. Serwis: 

- Wymagany jest autoryzowany serwis producenta działający na terenie Polski, dysponujący personelem serwisowym zapewniającym komunikację, wsparcie techniczne oraz realizację usług serwisowych w języku polskim.”

- Autoryzacja wydana przez producenta nie może być starsza niż 12 miesięcy. 

- Inżynier serwisu powinien posiadać uprawnienia w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń automatyki kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń elektrycznych związanych z obsługą reaktora.

Załącznik nr 2
Nr sprawy: JZDZ-DZ-2300-18/2026
FORMULARZ OFERTOWY
Nazwa Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………………………………………

Numer NIP: ……………………………………
E-mail: ………………………………………...

Wykonawca jest*:

	( mikroprzedsiębiorstwem
	( średnim przedsiębiorstwem

	( małym przedsiębiorstwem
	( jednoosobową działalnością gospodarczą

	( innym rodzajem
	( osobą fizyczną nieprowadzącą dzielności gospodarczej


*Należy zaznaczyć jeden rodzaj wykonawcy.
oferujemy, zgodnie z opisem w Załączniku 1 do Zaproszenia
ZAKUP REAKTORA WYSOKOCIŚNIENIOWEGO BERGHOF BR-100, 170ML STAL SS 316 TI WRAZ Z WKLADKĄ PTFE DO HYDROGENACJI WRAZ Z DOSATAWĄ, SZKOLENIEM Z OBSŁUGI I KONSERWACJI URZĄDZENIA DO SIEDZIBY INSTYTUTU NAFTY I GAZU – PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO W KRAKOWIE PRZY UL. BAGROWA 1
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Zadanie I

	1
	ZAKUP REAKTORA WYSOKOCIŚNIENIOWEGO BERGHOF BR-100, 170ML STAL SS 316 TI WRAZ Z WKLADKĄ PTFE DO HYDROGENACJI WRAZ Z DOSATAWĄ, SZKOLENIEM Z OBSŁUGI I KONSERWACJI URZĄDZENIA ( punkty 1-9 z Przedmiotu zamówienia i wymagań wobec dostawcy)
	………… zł netto

………… zł brutto

	RAZEM




Wskazane ceny zawieraj wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.

Podana ceny są obowiązujące w całym okresie ważności umowy.
W przypadku złożenia oferty przez Wykonawcę będącego osobą zagraniczną, nie podlegającą obowiązkowi podatkowemu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zobowiązany jest on zamieścić taką informację wraz z podaną ceną. Wykonawca zagraniczny podaje tylko cenę ofertową netto. Zamawiający, w celu zapewnienia możliwości porównania cen, doliczy do ceny oferty podatek VAT.

Termin realizacji zamówienia: 
Do 10 tygodni od dnia podpisania umowy
Osoba do kontaktu: …………………………………………………………………..
tel. ………………………..……….., e-mail ……………………………………..

Oświadczamy, że posiadamy wszelkie uprawnienia, kwalifikacje i możliwości potrzebne dla zrealizowania przedmiotu zapytania.

Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od upływu ostatecznego terminu składania ofert.

Oświadczamy, że zawarte w Zaproszeniu warunki umowy zostały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru, których dostawa będzie prowadzić do jego powstania, wskazując ich wartość bez kwoty podatku VAT oraz wskazując stawki podatku od towaru i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.
	· Wybór naszej oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

lub

· Wybór naszej oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w związku z tym podajemy wartość bez kwoty podatku VAT. Poniżej wskazujemy nazwę/rodzaj towaru
Nazwa/rodzaj towaru:..............................................................................................................................

…..............................................................................................................................................................

Wartość wskazanych towarów: ……………………………………………………………………. zł. netto

Stawka podatku od towaru i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie: ………….. %


W przypadku, gdy Wykonawca nie zaznaczy w formularzu ofertowym odpowiednich informacji, Zamawiający przyjmuje, że wybór oferty nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Oświadczenie Wykonawcy w zakresie przekazywania osobom, których dane osobowe zawarte są w składanej ofercie lub jakimkolwiek załączniku lub dokumencie składanym w postępowaniu informacji o przetwarzaniu danych osobowych.
Oświadczam/y, że:

1. Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
 wobec osób fizycznych, od których dane osobowe zostały bezpośrednio lub pośrednio pozyskane w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu;

2. Wykonawca poinformował wszystkie osoby fizyczne, których dane zostały przekazane Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem, o przetwarzaniu ich danych osobowych przez Zamawiającego, zgodnie z treścią rozdz. 11 ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT.

3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania informacji, w zakresie, o którym mowa w pkt 2) powyżej, także osobom, których dane zostaną przekazane Zamawiającemu w ww. celu na dalszych etapach postępowania.

Załącznikami do niniejszego formularza ofertowego są:

· Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
podpis osoby / osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
Załącznik nr 3
Nr sprawy: JZDZ-DZ-2300-18/2026
Umowa nr DZ …/26 

zawarta w formie elektronicznej w dniu złożenia podpisu przez ostatnią ze Stron, pomiędzy:

Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą ul. Lubicz 25 A,

31-503 Kraków, wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000075478, NIP: 675-000-12-77, posiadającym status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4c ustawy z dnia 08.03.2013 r. 

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, 

reprezentowanym przez:

Jana Brożka – Dyrektora Instytutu Nafty i Gazy – Państwowego Instytutu Badawczego

a

……., NIP: PL………….., REGON: ……………, KRS: ………….

zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez:

……………….. – ………………….

a łącznie zwani „Stronami”, a każdy z osobna „Stroną”

o następującej treści:

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do realizacji:

§ 1

1.
Przedmiotem niniejszej umowy jest dostawa 

Za cenę zł netto (słownie: złotych 00/100)

oraz zł brutto (słownie: złotych 00/100).

2.
Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy, zgodnie z wymaganiami zapisanymi w opisie przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu nr) oraz zgodnie z wymaganiami przedstawionymi w ofercie złożonej w postępowaniu. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

Oferta Wykonawcy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej Umowy.

3.
Umowa wchodzi w życie z dniem jej zawarcia. 

§ 2

1.
Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot umowy w terminie do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy.

2.
Termin realizacji zamówienia uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Wykonawca zrealizuje wszystkie zadania wynikające z OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, stanowiącego zał. nr 1 do niniejszej umowy. 

3.
Zamawiający potwierdzi realizację przedmiotu umowy na protokole odbioru. Odpowiedni protokół zostanie przygotowany przez Wykonawcę. 

4.
Zamawiający stworzy Wykonawcy niezbędne warunki do wykonania niniejszej umowy. 

5.
Zamawiający wyznacza następujące osoby odpowiedzialne za realizację umowy:, natomiast ze strony Wykonawcy

§ 3

1.
Zamawiający nie przewiduje wypłaty zaliczki przed wykonaniem przedmiotu zamówienia, o którym mowa w niniejszej umowie. 

2.
Faktura za wykonanie przedmiotu umowy będzie wystawiona po protokolarnym przekazaniu przedmiotu umowy przez Wykonawcę, po uprzednim bezusterkowym technicznym odbiorze całości wymaganych czynności.  

3.
Za termin zapłaty uznaje się dzień obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego. 

4.
Za opóźnienie w zapłacie należności wynikającej z faktury Wykonawca ma prawo żądać zapłaty odsetek, w wysokości odsetek ustawowych. 

5.
Zamawiający oświadcza, iż w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.6.214, s. 1 z późn. zm.) Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy, posiada status dużego przedsiębiorstwa.

6.
Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie przez Zamawiającego z kwoty wynagrodzenia - wszelkich przysługujących Zamawiającemu wierzytelności, bez względu na datę ich powstania i wymagalności.

7.
Zamawiający dopuszcza przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania PEF. Zamawiający wymaga podania przy wystawianiu faktury za wykonanie usługi w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF) identyfikatora wewnętrznego – IDWew: 6750001277-01000.

§ 4

Strony ustalają następujące kary umowne za nie wywiązanie się lub nienależyte wywiązanie z postanowień niniejszej umowy: 

1.
Za niedotrzymanie terminu dostawy określonego w § 2 ust. 1 do umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości netto wynagrodzenia określonego w § 1 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki. 

2.
Za odstąpienie od realizacji umowy z winy Wykonawcy, co równoznaczne jest z rozwiązaniem umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w  § 1 ust. 1 umowy. 

3.
Łączna maksymalna wysokość kar umownych, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia netto określonego w §1 ust. 1 niniejszej umowy.

4.
Wykonawca i Zamawiający mają prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych. 

5.
Kary umowne, o których mowa powyżej, stają się wymagalne w terminie 7 dni od wystawienia noty obciążającej karą umowną i wezwania Wykonawcy do zapłaty naliczonej kary umownej.

§ 5

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

1.
 Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy Strony jako niezależni administratorzy danych udostępniać będą sobie nawzajem dane osobowe swoich reprezentantów lub przedstawicieli wskazanych w Umowie oraz innych osób w związku z realizacją Umowy w zależności od potrzeb wynikających z postanowień niniejszej Umowy. 

2.
 Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

3.
 Strony zobowiązują się do poinformowania osób wymienionych w ust. 1 w terminie najpóźniej miesiąca po pozyskaniu danych osobowych lub przy pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą o konieczności przekazania ich danych na potrzeby realizacji Umowy, w tym o celu i zakresie przekazania danych, wskazanych w załączniku nr 3 do umowy.

§ 6

Postanowienia końcowe

1.
Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy z zastrzeżeniem przypadków wymienionych w Ustawie PZP oraz przypadków określonych w niniejszym paragrafie.

2.
Zmiany umowy:

a)
Dopuszczalna jest zmiana Umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej, tj. zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia (niemożliwość zapobieżenia nie tyle samemu zjawisku, co jego następstwom, na które Strona nie ma wpływu i której nie można przypisać drugiej Stronie), w tym m.in. katastrofa naturalna, ustanowienie stanu klęski żywiołowej, epidemia, ograniczenia z powodu kwarantanny, strajk, zamieszki uliczne, pożar, eksplozja, wojna lub rewolucja, atak terrorystyczny. Jeżeli siła wyższa uniemożliwia lub przewiduje się, że uniemożliwi którejkolwiek ze Stron wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, to Strona ta powiadomi niezwłocznie drugą Stronę o zaistniałym wydarzeniu lub okolicznościach i wyszczególni zobowiązania, których wykonanie będzie uniemożliwione w ich wyniku.

b)
Dopuszczona jest zmiana Umowy w zakresie terminu realizacji w sytuacji wynikającej z winy Zamawiającego z przyczyn związanych z realizacją prac i zleceń w Instytucie. W tej sytuacji okres obowiązywania Umowy ulegnie przedłużeniu o czas braku realizacji przedmiotu umowy wynikającego z przyczyn Zamawiającego. Zmiana może zostać wprowadzona do Umowy na pisemny wniosek Wykonawcy  zawierający uzasadnienie jej wprowadzenia. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające konieczność wprowadzenia zmiany do Umowy (obowiązek rzetelnego udokumentowania wystąpienia zdarzenia i przedstawienia dowodów Zamawiającemu).

Zmiana Umowy zostanie dokonana drogą wprowadzenia aneksu do Umowy, po pozytywnej weryfikacji wniosku oraz pozostałych dokumentów.

3.
W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy strony zobowiązują się do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego i polubownego załatwienia sporu. Po bezskutecznej próbie polubownego załatwienia sporu Strony poddają spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

4.
W sprawach, których nie reguluje niniejsza umowa, będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

5.
Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

6.
Niniejszą umowę wraz z  załącznikiem sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach: po jednym egzemplarzu dla Wykonawcy i dla Zamawiającego.

Załączniki do umowy: 

Nr 1: Zał. nr 1 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Nr 2: Oferta Wykonawcy.

Nr 3: Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

WYKONAWCA                                                                                          ZAMAWIAJĄCY

Załącznik nr 3 do Umowy nr JZDZ-…/26
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ INSTYTUT NFATY I GAZU – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY DLA REPREZENTANTÓW LUB PRZEDSTAWICIELI WSKAZANYCH W UMOWIE ORAZ INNYCH OSÓB (PRACOWNIKÓW, WSPÓŁPRACOWNIKÓW) ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ UMOWY

1. Administratorem danych jest Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Krakowie, ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, tel.: +48 12 421 00 33, fax: +48 12 430 38 85, 
e-mail: office@inig.pl .

2. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez e-mail daneosobowe@inig.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3. Pani/Pana dane osobowe, które zostały przekazane do Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego przez .............................................
 - podmiot współpracujący z INiG – PIB lub zamierzający współpracować z INiG – PIB stanowią, w zależności od rodzaju współpracy, dane niezbędne do reprezentacji osoby prawnej, dane identyfikacyjne (m.in. imię i nazwisko, dane ujawnione w rejestrach publicznych), dane kontaktowe (m.in. służbowy adres e-mail, służbowy numer telefonu, firma reprezentowanego podmiotu), dane zawarte w posiadanych przez Panią/Pana dokumentach potwierdzających uprawnienia lub doświadczenie.

4. Dane osobowe będą przetwarzane w celach:

4.1. wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na INiG – PIB, w tym związanym z archiwizacją, rozliczeniami księgowymi, podatkowymi, obsługą procesu reklamacji, innymi obowiązkami prawnymi nałożonymi na INiG – PIB (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
),

4.2. prawnie uzasadnionych interesów administratora, w tym zawarcia, wykonywania i monitorowania realizacji Umowy, której stroną jest klient/kontrahent INiG – PIB, określenia osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu, bieżącego kontaktu i współpracy związanej z realizowaną umową, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być jednostki audytujące, podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie administratora (np. podmioty obsługujące systemy informatyczne), inne organy w oparciu o przepisy prawa, jak również inni administratorzy danych osobowych przetwarzający dane we własnym imieniu, np. podmioty prowadzące działalność pocztową lub kurierską.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez 2 lata od zakończenia realizacji umowy, a także po jej zakończeniu przez czas związany z wygaśnięciem roszczeń związanych z umową, przez czas określony przepisami podatkowymi oraz przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, będą przechowywane przez okres oznaczony kategorią archiwalną wskazaną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego, który zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (w brzmieniu aktualnie obowiązującym) został przygotowany w porozumieniu z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych.

8. Osobie której dane są przewarzane przysługuje: prawo dostępu do danych (art. 15 RODO), prawo żądania ich sprostowania (art. 16 RODO), prawo do usunięcia w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17 RODO), prawo ograniczenia przetwarzania, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa (art. 18 ust. 1 RODO), prawo sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 ust. 1 RODO).

9. Osobie której dane są przewarzane przysługuje  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim jej zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem takim jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia/realizacji umowy. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości nawiązania lub kontynuowania współpracy.

11. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

�RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 4.05.2016 r., L 119/1 z późn. zm.).


�RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 4.05.2016 r., L 119/1 z późn. zm.).


�RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 4.05.2016 r., L 119/1 z późn. zm.).


� rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 


� Należy wpisać nazwę Wykonawcy/Zleceniobiorcy/Kontrahenta


� RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE z 4.05.2016 r., L 119/1 z późn. zm.) 
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